{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","2AMXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","2AMXM40M2V1B","2AMXM40M3V1B","2AMXM40M4V1B","2AMXM50M2V1B","2AMXM50M4V1B","2AMXM50M3V1B"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Super baixa","m³/min","30","","","34"]
["","","Aquecimento","Super baixa","m³/min","32","","","34"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","","dBA","","","62","","62"]
["","Arrefecimento","","","dBA","","","60","","60"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Super baixa","cfm","1059","","","1200"]
["","","Aquecimento","Super baixa","cfm","1130","","","1200"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","","","Largura","mm","765","765","765","765","765","765"]
["","","","Profundidade","mm","285","285","285","285","285","285"]
["Peso","Unidade","","","kg","36","36","36","41","41","41"]
["Motor do ventilador","Velocidade","Arrefecimento","Super baixa","rpm","760","500","500","890","500","500"]
["","","Aquecimento","Super baixa","rpm","820","320","320","890","500","500"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-10","","46.0","-10","46.0"]
["","","","Máx.","° CBs","46","","-10","46","-10"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-15","","-15","-15","-15.0"]
["","","","Máx.","° CBh","18","","18.0","18","18.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","","46","46","","48","48"]
["","","","Nom.","dBA","48","","","46"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","","48","48","","50","50"]
["","","","Nom.","dBA","50","","","48"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carga","","","kg","0.88","0.88","0.88","1.15","1.15","1.15"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.6","0.59","0.6","0.8","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675","675.0","675","675","675","675"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","20","20","20 (1)","20","20 (1)","20"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 20m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","15","15.0","15","15","15","15.0"]
["","","IU - IU","Máx.","m","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5","7.5"]
["","Comprimento total da tubagem","Sistema","Real","m","30","30","30","30","30","30"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","Installation manual","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","Drain plug","1","1","1","1","1"]
["","Screw bag","","","","Screw bag","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-230-240","220-230-240","220-240","220-230-240","220-230-240"]
["Notas","","","","","","(1) - Para uma divisão","","","","(1) - Para uma divisão"]
["","","","","","","","(1) - Para uma divisão","","(1) - Para uma divisão"]
["","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","","","(4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","","(4) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Acessórios standard","Reducer assembly","","","","","","","1","1","1"]