{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","716","1,550"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Classe de eficiência energética","","","B"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Classe de eficiência energética","","","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","D"]
["","","Aquecimento","","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","(4) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]