{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ABQ71CV1","ABQ100CV1","ABQ125CV1","ABQ140CV1"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","Manual de instalação"]
["","Manual de funcionamento","","","","Manual de funcionamento"]
["","Parafuso+Anilha","","","","Parafuso+Anilha"]
["","Controle remoto sem fios","","","","Controle remoto sem fios"]
["","Grelha de bloqueio da tampa","","","","Grelha de bloqueio da tampa"]
["","Bateria","","","","Bateria"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","9.52"]
["","Gás","","OD","mm","15.88"]
["","Drain","","","","19.05"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.128"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.128"]
["Sound power level","Arrefecimento","","","dBA","64"]
["","Aquecimento","","","dBA","64"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","600"]
["","","","Profundidade","mm","1,007"]
["","","","Altura","mm","285"]
["Envolvente","Material","","","","Aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","35"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","90"]
["","","","Nom.","Pa","77"]
["","","","B","Pa","64"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50"]
["","Nome","","","","V1"]
["","Tensão","","","V","220-240"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","","0.109"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","","0.109"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","","70","150","150"]
["","","","B","Pa","","45","111","92"]
["Envolvente","Material","","","","","Aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","","378","378","378"]
["","","","Largura","mm","","541","1300","1500"]
["","","","Profundidade","mm","","1045","541","541"]
["Peso","Unidade","","","kg","","44","50","56"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37","44"]
["","","","B","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","","22.7","40.5","48.7"]
["","","","Nom.","m³/min","","20.5","37.4","43.9"]
["","","","B","m³/min","","18.3","34.8","37.9"]
["","Pressão estática disponível","","Nom.","Pa","","57","128","122"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","","60","72","73"]
["","Aquecimento","","","dBA","","60","72","73"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","B","dBA","","36","50","50"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","","41","53","55"]
["","","","Nom.","dBA","","38"]
["","","","B","dBA","","36","50","50"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","","15.88","15.9","15.9"]
["","Esgoto","","","","","19.05"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","","Installation manual"]
["","Wireless remote control","","","","","Wireless remote control"]
["","Cover lock grill","","","","","Cover lock grill"]
["","Battery","","","","","Battery"]
["","Screw+Washer","","","","","Screw+Washer"]
["","Operation manual","","","","","Operation manual"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","","50"]
["","Tensão","","","V","","220-240"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","","12.10","13.00"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Envolvente","Cor","","","","","","Placa de aço galvanizado/Não pintado","Placa de aço galvanizado/Não pintado"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Médio","m³/min","","","37","44"]
["","","Aquecimento","Médio","m³/min","","","37.4","43.9"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Médio","dBA","","","52","53"]
["","Aquecimento","","Médio","dBA","","","52","53"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","","","ARCWLA","ARCWLA"]