{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":7,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60A5V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71A5V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","5.00","5.7","6.8"]
["","Máx.","","kW","","","6.98"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","5.50","7","7.5"]
["","Máx.","","kW","","","7.66"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.27","3.43","2.95"]
["","COP","","","3.74","3.63","3.49"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","765","831","1153"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","C"]
["","","Aquecimento","","A","A","B"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","5.00","5.7","6.8"]
["","SEER","","","5.65","5.74","5.35"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","310","347","445"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","4.40","4.6","6"]
["","SCOP/A","","","4.00","4","3.8"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","3.73","4","4.83"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1538","1610","2209"]
["Gama de eficiência energética","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]