{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35R5V1B","ADEA50A2VEB / ARXM50R2V1B","ADEA50A2VEB / ARXM50R5V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60R2V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60R5V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71R2V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71R5V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Máx.","","kW","","","","","","6.98","6.98"]
["","Nom.","","kW","3.40","5.00","5.00","5.70","5.70","6.80","6.80"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","452","765","765","831","831","1,153","1,153"]
["","EER","","","3.76","3.27","3.27","3.43","3.43","2.95","2.95"]
["","COP","","","3.97","3.74","3.74","3.63","3.63","3.49","3.49"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","C","C"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","B","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","4.00","5.50","5.50","7.00","7.00","7.50","7.50"]
["","Máx.","","kW","","","","","","7.66","7.66"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]