{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ADEA35A2VEB","ADEA50A2VEB","ADEA60A2VEB","ADEA71A2VEB","ADEA100A2VEB","ADEA125A2VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Alto","dBA","37","37","31","31","36","38"]
["","","","Médio","dBA","34","34","28","28","33","35"]
["","","","B","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","Arrefecimento","","Medium","dBA","32","32","28","28","32","35"]
["","","","B","dBA","29","29","25","25","30","32"]
["","","","Alto","dBA","35","35","30","30","34","37"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Braçadeira de metal para tubo flexível de descarga","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","","40","40","40","40","40","40"]
["","Isolamento para instalação","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Blocos de vedação","","","","5","5","5","5","5","5"]
["","Braçadeiras","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["","Controlo remoto por infravermelhos","","","","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66","BRC4C65, BRC4C66"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","","","","","14.00"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","OD","mm","9.52","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","60","60","56","56","58","62"]
["Dimensões","Unidade","","Width","mm","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Depth","mm","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245"]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["","Cor","","","","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)","Não pintado (galvanizado)"]
["Peso","Unidade","","","kg","28.0","28.0","35.0","35.0","46.0","46.0"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","150","150","150","150","150","150"]
["","","","Nom.","Pa","30","30","30","30","40","50"]
["","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["","","","B","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","Arrefecimento","B","m³/min","10.5","10.5","12.5","12.5","23.0","23.5"]
["","","","Medium","m³/min","12.5","12.5","15.0","15.0","26.0","29.0"]
["","","","Alto","m³/min","15.0","15.0","18.0","18.0","29.0","34.0"]
["Altura de drenagem","mm","","","","625","625","625","625","625","625"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","Nom.","kW","","","","","","13.50"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por uma fonte de som."]
["","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]