{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Classe de eficiência energética","","","B","B"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","B","D"]
["","","Aquecimento","","D","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","","(4) - Valor Ssc mínimo (=Potência de curto-circuito): Equipamento em conformidade com EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","(6) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]