{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-BY1 UK"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ100CV1 / AZQS100B7Y1B UK","AHQ125CV1 / AZQS125B7Y1B UK","AHQ140CV1 / AZQS140B7Y1B UK"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.5","12.1","13.0"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","4.60"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","716"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.50"]
["","Classe de eficiência energética","","","B"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,800"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","1,810","2,300"]
["","EER","","","2.62","2.63","3.01"]
["","COP","","","3.41","3.61","3.41"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","D","D"]
["","","Aquecimento","","B","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8","13.5","15.5"]
["Notas","","","","(1) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC","(1) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC","(1) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC"]
["","","","","(2) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825","(2) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825","(2) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825"]
["","","","","(3) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(3) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(3) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]