{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B","ARXM35R5V1B","ARXM50R2V1B","ARXM50R5V1B","ARXM60R5V1B","ARXM60R2V1B","ARXM71R2V1B","ARXM71R5V1B"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","550","550","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Largura","mm","765","765","954","954","954","954","954","954"]
["","","","Profundidade","mm","285","285","401","401","401","401","401","401"]
["Peso","Unidade","","","kg","32","32","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0","49.0"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-10","-10","-10","-10 (4) (5), -10 (4) (5)","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","50, 46","50, 46","50, 46","50 (4), 46 (5)","46","46","46","46"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-15","-15","-15"]
["","","","Máx.","° CBh","18","18","18"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","46","49","48.0","48.0","48.0","48.0","52.0","52.0"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","47","49","49.0","49.0","49.0","49.0","52.0","52.0"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","","","","","","","","R-32"]
["","Carga","","","kg","0.76","0.76","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.52","0.52","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780","0.780"]
["","GWP","","","","675","675","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","20","20","30","30","30","30","30","30"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0,035 (para comprimento de tubagem superior a 10m)","0035 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","15","15","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0","20.0"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","","","","","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","","","","","","","","220-240"]
["Acessórios standard","Drain cap","","","","","","3","3","3","3","3"]
["Notas","","","","","","","","(1) - Apenas possível em combinação com CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","(2) - Apenas possível em combinação com CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","","","","","","","1"]
["","Etiqueta da carga de refrigerante","","","","","","","","","","","1"]
["","Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa fluorados","","","","","","","","","","","1"]
["","Tampão de drenagem","","","","","","","","","","","1"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","","","","","","","","(3) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]