{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":7,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ARXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ARXM25R5V1B9","ARXM35R5V1B9"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","","49.0"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","","49.0"]
["Acessórios standard","Tampão de drenagem","","","","","1"]
["","Manual de instalação","","","","","1"]
["","Etiqueta da carga de refrigerante","","","","","1"]
["","Etiquetas multilingues relativas aos gases de estufa fluorados","","","","","1"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","","1"]
["Fluido frigorigéneo","Charge","","","TCO2Eq","","0.52"]
["","GWP","","","","","675"]
["","Carga","","","kg","","0.76"]
["","Tipo","","","","","R-32"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Máx.","° CBs","","50 (4), 46 (5)"]
["","","","Mín.","° CBs","","-10"]
["Ligações de tubagem","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","","15"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["Compressor","Tipo","","","","","Compressor oscilante hermético"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","","840"]
["","","","Profundidade","mm","","350"]
["","","","Altura","mm","","552"]
["Peso","Unidade","","","kg","","32"]
["Power supply","Fase","","","","","1~"]
["","Frequência","","","Hz","","50"]
["","Tensão","","","V","","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Apenas possível em combinação com ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B","(1) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","","(2) - Apenas possível em combinação com ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","","(4) - Apenas possível em combinação com ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B"]
["","","","","","","(5) - Apenas possível em combinação com ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","552"]
["","","","Largura","mm","840"]
["","","","Profundidade","mm","350"]
["Peso","Unidade","","","kg","32"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-10"]
["","","","Máx.","° CBs","50 (4), 46 (5)"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","46.0"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","47.0"]
["Fluido frigorigéneo","Carga","","","kg","0.76"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.52"]
["","GWP","","","","675"]
["Ligações de tubagens","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","20"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","0,02 (para comprimento de tubagem superior a 10m)"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","15"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Drain plug","","","","1"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50"]