{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9 / ARXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20N5V1B9 / ARXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9 / ARXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9 / ARXP35N5V1B9"]
["Outdoor unit","","","","ARXP20N5V1B9","ARXP25N5V1B9","ARXP35N5V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Máx.","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Máx.","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Eficiência nominal","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","EER","","","3.71","3.71","3.46"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A","A"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de elevada eficiência, certificação Eurovent","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de elevada eficiência, certificação Eurovent","(2) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior: 35°CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de elevada eficiência, certificação Eurovent"]
["","","","","(3) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de eficiência padrão","(3) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de eficiência padrão","(3) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, diferença de nível: 0 m. Dados para série de eficiência padrão"]