{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ATXP20N5V1B9","ATXP25N5V1B9","ATXP35N5V1B9"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.019","0.020","0.032"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.032"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","286","286","286"]
["","","","Largura","mm","770","770","770"]
["","","","Profundidade","mm","225","225","225"]
["Peso","Unidade","","","kg","8.50","8.50","9.00"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","9.5","9.7","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","7.4","7.7","8.3"]
["","","","B","m³/min","5.6","5.8","6.3"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","4.2","4.2","4.5"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","10.4","10.4","11.5"]
["","","","Medium","m³/min","8.1","8.1","9.0"]
["","","","B","m³/min","6.2","6.4","7.0"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","5.2","5.2","5.1"]
["Sound power level","Arrefecimento","","","dBA","55","55","58"]
["","Aquecimento","","","dBA","55","55","58"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","39","40","43"]
["","","","Medium","dBA","33","33","34"]
["","","","B","dBA","25","26","27"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","19","19","20"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","39","40","40"]
["","","","Médio","dBA","34","34","35"]
["","","","B","dBA","28","28","29"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","21","21","21"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","6","6","6"]
["","Gás","","OD","mm","9.50","9.50","9.50"]
["","Drain","","","","18","18","18"]
["Sistemas de controlo","Infrared remote control","","","","ARC480A78","ARC480A78","ARC480A78"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","","1","1","1"]
["","Controle remoto por infravermelhos","","","","1","1","1"]
["","Pilhas secas AAA","","","","2","2","2"]
["","Suporte do controle remoto","","","","1","1","1"]
["","Chapa de montagem","","","","1","1","1"]
["","Filtro desodorizante de apatite de titânio","","","","1","1","1"]
["","Filtro de partículas de prata","","","","1","1","1"]
["","Parafusos de fixação da unidade interior","","","","2","2","2"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","1","1","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]