{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":9,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B","AZQS100B8V1B","AZQS125B8V1B","AZQS140B8V1B"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Largura","mm","900","940","940","940"]
["","","","Profundidade","mm","320","320","320","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","67","72.8","74.3","94.9"]
["Compressor","Tipo","","","","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético","Compressor oscilante hermético"]
["Limite de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","-5","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Máx.","° CBs","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Aquecimento","Ambiente","Mín.","° CBh","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Máx.","° CBh","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Sound power level","Arrefecimento","","","dBA","64","70.0","71.0","70.0"]
["","Aquecimento","","","dBA","","70.0","71.0","70.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","48","53","54","53"]
["","Aquecimento","","Nom.","dBA","50","57","58","54"]
["","Modo silencioso nocturno","","Nível 1","dBA","43","49","49","49"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Charge","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","OD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Comprimento da tubagem","Máx.","OU - IU","m","50","50, 30 (1)","50, 30 (1)","50, 30 (1)"]
["","","Sistema","Equivalente","m","70","70, 40 (1)","70, 40 (1)","70, 40 (1)"]
["","","","Sem carga","m","30","30","30","30"]
["","Carga de refrigerante adicional","","","kg/m","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação","Consultar manual de instalação"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Máx.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["Acessórios standard","Atilhos","","","","2"]
["","Manual de instalação","","","","1"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Corrente - 50 Hz","Amperagem máxima de fusíveis (MFA)","","","A","","32","32","40"]
["Notas","","","","","(1) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Para combinação com unidades interiores FCAG~AVEB","(1) - Para combinação com unidades interiores FCAG~AVEB","(1) - Para combinação com unidades interiores FCAG~AVEB"]
["","","","","","(2) - Valor Ssc mínimo (=Potência de curto-circuito): Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase.","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada superior a 16A e ≤ 75A por fase."]
["","","","","","(3) - O RLA é baseado nas seguintes condições: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs","(3) - Ssc: potência de curto-circuito","(3) - Ssc: potência de curto-circuito","(3) - Ssc: potência de curto-circuito"]
["","","","","","(4) - O MFA é utilizado para seleccionar o disjuntor e o interruptor do circuito de falha da massa (disjuntor do circuito para fuga da massa).","(4) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(4) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(4) - PED: montagem = categoria l: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(5) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(5) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(5) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(5) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais"]