{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":8,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CTXF20F5V1B","CTXF25F5V1B","CTXF35F5V1B"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.023"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","286","286","286"]
["","","","Largura","mm","770","770","770"]
["","","","Profundidade","mm","225","225","225"]
["Peso","Unidade","","","kg","8.5","8.5","9"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","9.8","9.8","10.9"]
["","","","Médio","m³/min","8","8","7"]
["","","","B","m³/min","6","6","5.7"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","4.3","4.3","4.6"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","10.4","10.4","9.3"]
["","","","Médio","m³/min","8.3","8.4","7.5"]
["","","","B","m³/min","6.2","6.4","6"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","5.3","5.3","5.2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","53","54","54"]
["","Aquecimento","","","dBA","55","55","56"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","39","40","56"]
["","","","Médio","dBA","33","33"]
["","","","B","dBA","25","26"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","20","20"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","39","40","40"]
["","","","Médio","dBA","33","34","35"]
["","","","B","dBA","28","28","29"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","21","21","21"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6","6","6"]
["","Gás","","DE","mm","9.5","9.5","9.5"]
["","Esgoto","","","","18","18","18"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1"]
["Gama de eficiência energética","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-440","220-440","220-440"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]