{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CTXM-R / 3MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / CTXM15R2V1B / 3MXM40A2V1B9","CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / CTXM15R5V1B / 3MXM40A2V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","4.00","4.00"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","4.60","4.60"]
["Eficiência nominal","EER","","","5.18","5.18"]
["","COP","","","5.17","5.17"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","386","386"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+++","A+++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","4.00","4.00"]
["","SEER","","","8.55","8.55"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","164","164"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","4.90","4.90"]
["","SCOP/A","","","4.65","4.65"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","4.00","4.00"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1475","1475"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]