{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Comfort Plus"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Comfort Plus D350","DucoBox Energy Comfort Plus D450","DucoBox Energy Comfort Plus D550"]
["Número de artigo","","","","","00004704","00004705","00004706"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de aço revestida + EPP","Folha de aço revestida + EPP","Folha de aço revestida + EPP"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","803","803","803"]
["","","","Largura","mm","760","760","760"]
["","","","Profundidade","mm","584","584","584"]
["Peso","Unidade","","","kg","47","47","47"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","350","450","550"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","350","450","550"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","v1: PP - v2: PET/Alu","v1: PP - v2: PET/Alu","v1: PP - v2: PET/Alu"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","180","180","180"]
["Modo de funcionamento","","","","","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento"]
["Classe SEC","","","","","Consulte a nota 2","Consulte a nota 2","Consulte a nota 2"]
["Caudal máximo a 100 Pa ESP","Caudal","","","m³/h","350","450","550"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","48","49","54.0"]
["Consumo anual de eletricidade","kWh/a","","","","217.5 (1)","254.4 (1)","315.2 (1)"]
["Aquecimento anual poupado","Clima médio","","","kWh/a","4547 (1)","4512 (1)","4413 (1)"]
["","Clima frio","","","kWh/a","8895 (1)","8826 (1)","8633 (1)"]
["","Clima quente","","","kWh/a","2056 (1)","2040 (1)","1996 (1)"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","3-core power cable with earthed plug","3-core power cable with earthed plug","3-core power cable with earthed plug"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Controlo manual (sem DCV)","(1) - Controlo manual (sem DCV)","(1) - Controlo manual (sem DCV)"]
["","","","","","(2) - Com 2 sensores (fator de controlo 0,65): A+; Outro: A","(2) - Com 2 sensores (fator de controlo 0,65): A+; Outro: A","(2) - Com 2 sensores (fator de controlo 0,65): A+; Outro: A"]
["","","","","","(3) - Ar de alimentação do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Ar de exaustão do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4)","(3) - Ar de alimentação do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Ar de exaustão do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4)","(3) - Ar de alimentação do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Ar de exaustão do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4)"]