{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Comfort"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Comfort 325","DucoBox Energy Comfort D400"]
["Número de artigo","","","","","00004485","00004707"]
["Potência absorvida - 50Hz","Modo de permutação de calor","Nom.","Ultra alto","kW","0.131 (1)"]
["","Modo de bypass","Nom.","Ultra alto","kW","0.131 (1)"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de aço revestida + EPP","Folha de aço revestida + EPP"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","705","800"]
["","","","Largura","mm","700","756"]
["","","","Profundidade","mm","525","583"]
["Peso","Unidade","","","kg","21","47"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","325","400"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","325","400"]
["","Pressão estática externa - 50Hz","","Ultra alto","Pa","100"]
["Limite de funcionamento","À volta da unidade","","","° CBs","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos"]
["Nível de pressão sonora - 50Hz","Modo de permutação de calor","","Ultra alto","dBA","63"]
["","Modo de bypass","","Ultra alto","dBA","63"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","PET/Poliestireno","v1: PP - v2: PET/Alu"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","Diâmetro interno Ø160","180"]
["Modo de funcionamento","","","","","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento"]
["Classe SEC","","","","","A+","Consulte a nota 2"]
["Caudal máximo a 100 Pa ESP","Caudal","","","m³/h","325","400"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","55","55"]
["Consumo anual de eletricidade","kWh/a","","","","117.3","231.7 (1)"]
["Aquecimento anual poupado","Clima médio","","","kWh/a","4714","4515 (1)"]
["","Clima frio","","","kWh/a","9222","8833 (1)"]
["","Clima quente","","","kWh/a","2132","2042 (1)"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","Terra monofásica","3-core power cable with earthed plug"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Controlo manual (sem DCV)"]
["","","","","","(2) - A 250 m3/h","(2) - Com 2 sensores (fator de controlo 0,65): A+; Outro: A"]
["","","","","","(3) - A 100 m3/h","(3) - Ar de alimentação do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4) Opcional: ISO 16890 ePM1 55% (=F7) Ar de exaustão do filtro de caudal de ar dinâmico (520 x 190 x 15 mm) Norma: ISO 16890 filtragem 65% (= G4)"]
["","","","","","(4) - A 325 m3/h"]
["","","","","","(5) - A 332 m3/h"]
["","","","","","(6) - A 401 m3/h"]