{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":21,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","DucoBox Energy Premium"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Left","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Left","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS Right","DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH Right"]
["Número de artigo","","","","","00004358","00004360","00004362","00004364","00004359","00004361","00004363","00004365","00004366","00004368","00004370","00004372","00004367","00004369","00004371","00004373"]
["Potência absorvida - 50Hz","Modo de permutação de calor","Nom.","Ultra alto","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["","Modo de bypass","Nom.","Ultra alto","kW","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.118 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)","0.18 (1)"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida","Folha de aço revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957","957"]
["","","","Largura","mm","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740","740"]
["","","","Profundidade","mm","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585","585"]
["Peso","Unidade","","","kg","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47","47"]
["Ventilador","Caudal de ar - 50Hz","Modo de permutação de calor","Ultra alto","m³/h","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","","Modo de bypass","Ultra alto","m³/h","325","325","325","325","325","325","325","325","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Pressão estática externa - 50Hz","","Ultra alto","Pa","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100","100"]
["Limite de funcionamento","À volta da unidade","","","° CBs","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos","-5 °C~40 °CBs, 90% HR ou menos"]
["Nível de pressão sonora - 50Hz","Modo de permutação de calor","","Ultra alto","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["","Modo de bypass","","Ultra alto","dBA","52","52","52","52","52","52","52","52","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5","52.5"]
["Sistema de permutação de calor","","","","","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar","Permuta de calor sensível de passagem transversal de ar para ar"]
["Elemento de permutação de calor","","","","","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno","PET/Poliestireno"]
["Diâmetro da conduta de ligação","mm","","","","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190","Diâmetro interno Ø160 / Diâmetro externo Ø190"]
["Modo de funcionamento","","","","","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento","Modo de permutação de calor, Modo de bypass, Modo de proteção contra congelamento"]
["Classe SEC","","","","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Caudal máximo a 100 Pa ESP","Caudal","","","m³/h","327","327","327","327","327","327","327","327","405","405","405","405","405","405","405","405"]
["Nível de potência sonora (Lwa)","dB","","","","41","41","41","41","41","41","41","41","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Consumo anual de eletricidade","kWh/a","","","","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","112.4","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5","127.5"]
["Aquecimento anual poupado","Clima médio","","","kWh/a","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4673","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652","4652"]
["","Clima frio","","","kWh/a","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9141","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100","9100"]
["","Clima quente","","","kWh/a","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2113","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104","2104"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica","Terra monofásica"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx.","(1) - Ao caudal máx."]
["","","","","","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h","(2) - A 250 m3/h"]
["","","","","","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h","(3) - A 100 m3/h"]
["","","","","","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h","(4) - A 325 m3/h"]
["","","","","","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h","(5) - A 332 m3/h"]
["","","","","","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h","(6) - A 401 m3/h"]