{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBBH-D9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBBH11DF9W","EBBH16DF9W"]
["Envolvente","Colour","","","","Branco + Preto","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","840","840"]
["","","","Largura","mm","440","440"]
["","","","Profundidade","mm","390","390"]
["Peso","Unidade","","","kg","52.5","54.5"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","44 (3)","44 (3)"]
["Nível de pressão sonora","Nom.","","","dBA","30 (4)","30 (4)"]
["Limites de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Min.","°C","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Máx.","°C","60 (5)","60 (5)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","10 (5)","10 (5)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Máx.","°C","22 (5)","22 (5)"]
["Power supply","Nome","","","","Ver nota 6","Ver nota 6"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~"]
["","","","Frequência","Hz","50","50"]
["","","","Tensão","V","400","400"]
["","Fusíveis recomendados","","","A","20 (7)","20 (7)"]
["Notas","","","","","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP.","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP."]
["","","","","","(2) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)","(2) - Excluindo o volume de água na unidade. Este volume irá garantir energia de descongelamento suficiente para todas as aplicações; contudo, este volume pode ser multiplicado por 0,66 se o ponto de aquecimento for ≥ 45° C (por ex.: ventilo-convectores)"]
["","","","","","(3) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(3) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C."]
["","","","","","(4) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(4) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(6) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(6) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado."]
["","","","","","(7) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(7) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)"]
["","","","","","(8) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais","(8) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais"]