{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBSHB-D"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBSHB11P30DF","EBSHB11P50DF","EBSHB11P30DG","EBSHB11P50DG","EBSHB16P30DF","EBSHB16P50DF","EBSHB16P30DG","EBSHB16P50DG"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)","Branco (RAL9016) / Preto (RAL9017)"]
["","Material","","","","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1,893","1,910","1,893","1,910","1,893","1,910","1,893","1,910"]
["","","","Largura","mm","594","792","594","792","594","792","594","792"]
["","","","Profundidade","mm","680","817","680","817","680","817","680","817"]
["Peso","Unidade","","","kg","94","117","94","117","94","117","94","117"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57","2.57"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","44.7","44.7","44.7","44.7","49.0","49.0","49.0","49.0"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","36.8","36.8","36.8","36.8","40.3","40.3","40.3","40.3"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Máx.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["","","","Máx.","°C","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)","0 (2)"]
["Alimentação elétrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897"]
["","","","","","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento","(2) - Consultar a imagem dos limites de funcionamento"]