{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-D6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH11S18DJ6V","EBVH11S23DJ6V","EBVH16S18DJ6V","EBVH16S23DJ6V"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1655","1855","1,655","1,855"]
["","","","Largura","mm","595","595","595","595"]
["","","","Profundidade","mm","634","634","634","634"]
["Peso","Unidade","","","kg","124","133","124","133"]
["PED","Categoria","","","","Categoria II","Categoria II","Categoria II","Categoria II"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","44.0","44.0","44.0 (4)","44.0 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","30.0","30.0","30.0 (4)","30.0 (4)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","15","15","15 (5)","15 (5)"]
["","","","Máx.","°C","60","60","60 (5)","60 (5)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","10","10","10 (5)","10 (5)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","5","5","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Máx.","°C","22","22","22 (5)","22 (5)"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Consulte a nota 6","Consulte a nota 6","Consulte a nota 6","Consulte a nota 6"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequência","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230","230","230"]
["","Fusíveis recomendados","","","A","20","20","20 (7)","20 (7)"]
["Notas","","","","","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP.","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP.","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP.","(1) - A área de funcionamento é alargada para caudais inferiores consoante o modo de funcionamento - consultar a curva ESP."]
["","","","","","(2) - Baseado num dT de 45 K","(2) - Baseado num dT de 45 K","(2) - Baseado num dT de 45 K","(2) - Baseado num dT de 45 K"]
["","","","","","(3) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(3) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(3) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(3) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(4) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(4) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(4) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(4) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C."]
["","","","","","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(5) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(6) - 4 polos curva de 20 A classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(6) - 4 polos curva de 20 A classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(6) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(6) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)"]