{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EBVH-UD6V / ERLA11-14DV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EBVH16SU23DJ6V / ERLA11DAV3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA11D2V3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA14DAV3","EBVH16SU23DJ6V / ERLA14D2V3"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","10.6 (1), 9.82 (2)","10.6 (1), 9.82 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)","12.0 (1), 12.5 (2)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","2.18 (1), 2.68 (2)","2.18 (1), 2.68 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)","2.46 (1), 3.42 (2)"]
["Potência absorvida","Água quente sanitária de 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","3.41","3.41","3.41","3.41"]
["Tempo de aquecimento de 10°C a 50°C","hr","","","","1 h e 25 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 25 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 25 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 25 min à temperatura ambiente de 7 °C"]
["COP","","","","","4.83 (1), 3.66 (2)","4.83 (1), 3.66 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)","4.87 (1), 3.64 (2)"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","XL","XL","XL","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A","A","A","A"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.23","3.23","3.22","3.22"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.61","4.61","4.60","4.60"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(3) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(4) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(4) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(4) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(5) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(5) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(5) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(5) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C."]