{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":7,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","48 (8)","49 (8)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","2,088","2,088"]
["","Charge","","","kg","1.30","1.45"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Máx.","°C","55.0","55.0"]
["","","","Min.","°C","15 (4)","15 (4)"]
["","Água doméstica quente","Lado da água","Máx.","°C","80 (7)","80 (7)"]
["","","","Mín.","°C","25","25"]
["","","Ambiente","Mín.","° CBs","-25.0 (6)","-25.0 (6)"]
["","","","Máx.","° CBs","35.0 (6)","35.0 (6)"]
["Power input","Aquecimento","","Nom.","kW","0.880 (1), 1.13 (2)","1.55 (1), 2.02 (2)"]
["Sound power level","Aquecimento","","Nom.","dBA","61","62"]
["COP","","","","","5.00 (1), 3.58 (2)","4.52 (1), 3.42 (2)"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","1,090","1,090"]
["","","","Profundidade","mm","350","350"]
["","","","Altura","mm","735","735"]
["Peso","Unidade","","","kg","76.0","80.0"]
["Aquecimento ambiente","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","172","163"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++"]
["","","","SCOP","","4.39","4.14"]
["","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++"]
["","","","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","125","125"]
["","","","SCOP","","3.20","3.20"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","45.0","47.0"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","4.40 (1), 4.03 (2)","7.00 (1), 6.90 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~"]
["","Nome","","","","V3","V3"]
["","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Categoria da unidade PED: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(3) - Categoria da unidade PED: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(4) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C","(4) - Inferior se o aquecedor de reserva estiver instalado; Caso não haja um aquecedor de reserva, então, o funcionamento da bomba de calor começa aos 10°C"]
["","","","","","(5) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento","(5) - Para mais informações sobre os acessórios standard, consulte o manual de instalação/funcionamento"]
["","","","","","(6) - Limite de funcionamento da água quente sanitária (unidade exterior): aumento do limite através de aquecedor de impulsionador de reserva. Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento.","(6) - Limite de funcionamento da água quente sanitária (unidade exterior): aumento do limite através de aquecedor de impulsionador de reserva. Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento."]
["","","","","","(7) - > Apenas 50°C BSH, sem funcionamento da bomba de calor","(7) - > Apenas 50°C BSH, sem funcionamento da bomba de calor"]
["","","","","","(8) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.","(8) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações."]
["","","","","","(9) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(9) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(10) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão","(10) - Incluindo tubagem + PHE; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(11) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento","(11) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento"]