{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":9,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHBX-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHBX04EA6V","EHBX04EF6V","EHBX08EA6V","EHBX08EF6V"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal","Resina, folha de metal"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","840","840","840","840"]
["","","","Largura","mm","440","440","440","440"]
["","","","Profundidade","mm","390","390","390","390"]
["Peso","Unidade","","","kg","42.0","42.0","42.0","42.0"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","42 (4)","42 (4)","42 (4)","42 (4)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","28 (5)","28 (5)","28 (5)","28 (5)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["","","","Máx.","°C","0 (6)","0 (6)","0 (6)","0 (6)"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Consulte a nota 7","Consulte a nota 7","Consulte a nota 7","Consulte a nota 7"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","6V3","6V3","6V3","6V3"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["","","","Frequência","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230","230","230"]
["","Fusíveis recomendados","","","A","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)","20.0 (8)"]
["Notas","","","","","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(3) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(3) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(3) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(3) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra."]
["","","","","","(4) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(4) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro. O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro. O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro. O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por","(5) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro. O nível de potência sonora é um valor absoluto gerado por"]
["","","","","","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(6) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(7) - A alimentação acima indicada para a caixa de controlo destina-se apenas ao aquecedor de impulsionador. A caixa de derivação da caixa de controlo é alimentada através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(7) - A alimentação acima indicada para a caixa de controlo destina-se apenas ao aquecedor de impulsionador. A caixa de derivação da caixa de controlo é alimentada através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(7) - A alimentação acima indicada para a caixa de controlo destina-se apenas ao aquecedor de impulsionador. A caixa de derivação da caixa de controlo é alimentada através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(7) - A alimentação acima indicada para a caixa de controlo destina-se apenas ao aquecedor de impulsionador. A caixa de derivação da caixa de controlo é alimentada através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado."]
["","","","","","(8) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(8) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(8) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(8) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)"]
["","","","","","(9) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais","(9) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais","(9) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais","(9) - Selecione o diâmetro e o tipo de acordo com as regulamentações nacionais e locais"]