{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":13,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSX-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSX04P30BB","EHSX08P30BB","EHSX08P50BB","EHSX16P50BB","EHSX04P30BA (Archived)","EHSX08P30BA (Archived)","EHSX08P50BA (Archived)","EHSX16P50BA (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Nom.","","","dBA","28","28","28","28","28","28","28","28"]
["Fluido frigorigéneo","Carga","","","kg","1.5","1.6","1.6","3.4","1.5","1.6","1.6","3.4"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Limites de funcionamento","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","Lado da água","Máx.","°C","22","22","22","","22","22","22"]
["","","","Mín.","°C","5","5","5","","5","5","5"]
["","Aquecimento","Lado da água","Máx.","°C","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Min.","°C","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)","15 (10)"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","615","615","790","790","615","615","790","790"]
["","","","Profundidade","mm","595","595","790","790","595","595","790","790"]
["","","","Altura","mm","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890","1,890"]
["Casing","Material","","","","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto","Polipropileno resistente ao impacto"]
["","Colour","","","","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)"]
["Peso","Unidade","","","kg","84","84","111","116","84","84","111","116"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","","V3","V3","V3","verifique na unidade exterior","V3","V3","V3","verifique na unidade exterior"]
["","Tensão","","","V","230","230","230","230","230","230","230","230"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Frequência","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","","Nome","","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W","3V / 9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~","1~ / 3~"]
["Corrente","Fusíveis recomendados","","","A","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["Notas","","","","","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃"]
["","","","","","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃"]
["","","","","","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico","(5) - Aquecimento do depósito apenas com bomba de calor, sem aquecedor elétrico"]
["","","","","","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(6) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor","(7) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(8) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor","(9) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação","(10) - 15°C-25 °C: Apenas BUH, sem funcionamento da bomba de calor = durante a preparação"]