{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":17,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHSXB-E / ERGA04-08EVA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHSXB04P30EF / ERGA04EAV3A","EHSXB04P50EF / ERGA04EAV3A","EHSXB04P50EG / ERGA04EAV3A","EHSXB04P30EG / ERGA04EAV3A","EHSXB08P30EF / ERGA06EAV3A","EHSXB08P50EF / ERGA06EAV3A","EHSXB08P30EG / ERGA06EAV3A","EHSXB08P50EG / ERGA06EAV3A","EHSXB08P30EF / ERGA08EAV3A","EHSXB08P50EF / ERGA08EAV3A","EHSXB08P30EG / ERGA08EAV3A","EHSXB08P50EG / ERGA08EAV3A"]
["Indoor unit","","","","","EHSXB04P30EF","EHSXB04P50EF","EHSXB04P50EG","EHSXB04P30EG","EHSXB08P30EF","EHSXB08P50EF","EHSXB08P30EG","EHSXB08P50EG","EHSXB08P30EF","EHSXB08P50EF","EHSXB08P30EG","EHSXB08P50EG"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","4.30 (1), 4.60 (2)","4.30 (1), 4.60 (2)","4.30 (1), 4.60 (2)","4.30 (1), 4.60 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","6.00 (1), 5.90 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)","7.50 (1), 7.80 (2)"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","4.86 (1), 4.52 (2)","4.86 (1), 4.52 (2)","4.86 (1), 4.52 (2)","4.86 (1), 4.52 (2)","5.96 (1), 5.09 (2)","5.96 (1), 5.09 (2)","5.96 (1), 5.09 (2)","5.96 (1), 5.09 (2)","6.25 (1), 5.44 (2)","6.25 (1), 5.44 (2)","6.25 (1), 5.44 (2)","6.25 (1), 5.44 (2)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","0.840 (1), 1.26 (2)","0.840 (1), 1.26 (2)","0.840 (1), 1.26 (2)","0.840 (1), 1.26 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.24 (1), 1.69 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)","1.63 (1), 2.23 (2)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.810 (1), 1.36 (2)","0.810 (1), 1.36 (2)","0.810 (1), 1.36 (2)","0.810 (1), 1.36 (2)","1.06 (1), 1.55 (2)","1.06 (1), 1.55 (2)","1.06 (1), 1.55 (2)","1.06 (1), 1.55 (2)","1.16 (1), 1.73 (2)","1.16 (1), 1.73 (2)","1.16 (1), 1.73 (2)","1.16 (1), 1.73 (2)"]
["COP","","","","","5.10 (1), 3.65 (2)","5.10 (1), 3.65 (2)","5.10 (1), 3.65 (2)","5.10 (1), 3.65 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.85 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)","4.60 (1), 3.50 (2)"]
["EER","","","","","5.98 (1), 3.32 (2)","5.98 (1), 3.32 (2)","5.98 (1), 3.32 (2)","5.98 (1), 3.32 (2)","5.61 (1), 3.28 (2)","5.61 (1), 3.28 (2)","5.61 (1), 3.28 (2)","5.61 (1), 3.28 (2)","5.40 (1), 3.14 (2)","5.40 (1), 3.14 (2)","5.40 (1), 3.14 (2)","5.40 (1), 3.14 (2)"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","XL","L","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.29","3.29","3.29","3.29","3.27","3.27","3.27","3.27","3.3","3.3","3.30","3.30"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.54","4.54","4.54","4.54","4.52","4.52","4.52","4.52","4.61","4.61","4.61","4.61"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]