{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":9,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHVX-E9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHVX08S18EJ9W","EHVX08S18EA9W","EHVX08S23EJ9W","EHVX08S23EA9W"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1,650","1,650","1,850","1,850"]
["","","","Largura","mm","595","595","595","595"]
["","","","Profundidade","mm","625","625","625","625"]
["Peso","Unidade","","","kg","119","119","128","128"]
["PED","Categoria","","","","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1","Art4.3, Consulte a nota 1"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","42 (6)","42 (6)","42 (6)","42 (6)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","28 (7)","28 (7)","28 (7)","28 (7)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Máx.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","°CBs","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["","","","Máx.","°C","0 (8)","0 (8)","0 (8)","0 (8)"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Consulte a nota 9","Consulte a nota 9","Consulte a nota 9","Consulte a nota 9"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","9W","9W","9W","9W"]
["","","","Fase","","3~","3~","3~","3~"]
["","","","Frequência","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Tensão","V","400","400","400","400"]
["","Fusíveis recomendados","","","A","20","20","20","20"]
["Notas","","","","","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(1) - Categoria da unidade PED: Art3§3: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["","","","","","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento).","(2) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(3) - Baseado num dT de 45 K","(3) - Baseado num dT de 45 K","(3) - Baseado num dT de 45 K","(3) - Baseado num dT de 45 K"]
["","","","","","(4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão","(4) - Incluindo tubagem + PHE + aquecedor de reserva; excluindo vaso de expansão"]
["","","","","","(5) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(5) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(5) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra.","(5) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra."]
["","","","","","(6) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)","(6) - Bs/Bh 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)"]
["","","","","","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(7) - Os valores sonoros são medidos numa sala semi-anecóica. O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(8) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade.","(8) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade.","(8) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade.","(8) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade."]
["","","","","","(9) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(9) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(9) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado.","(9) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado."]
["","","","","","(10) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(10) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(10) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(10) - 4 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)"]
["","","","","","(11) - 2 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(11) - 2 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(11) - 2 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)","(11) - 2 polos, curva de 20 A, classe C de acionamento 400 V (consulte o diagrama de cablagem)"]