{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EHYHBX-AV3 / EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EHYHBX08AAV3 / EVLQ08CAV3","EHYHBX08AFV3 / EVLQ08CAV3"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A"]
["COP","","","","","4.45 (3), 3.42 (4)","4.45, 3.42"]
["Aquecimento ambiente","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","Seasonal space heating eff. class","","A++"]
["","","","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","129"]
["","","","SCOP","","3.29"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","6.86 (4), 5.36 (4)"]
["","Mín.","","","kW","2.50 (3), 2.50 (4)"]
["EER","","","","","3.42 (3), 2.29 (4)","3.42, 2.29"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","7.40 (3), 6.89 (4)"]
["","Mín.","","","kW","1.80 (3), 1.80 (4)"]
["","Máx.","","","kW","10.0 (3), 9.53 (4)"]
["Power input","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.01 (3), 2.34 (4)"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","1.66 (3), 2.01 (4)"]
["Notas","","","","","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Condição 1: arrefecimento Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), derivação da caldeira"]
["","","","","","(4) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(4) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), derivação da caldeira"]
["","","","","","(5) - Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), derivação da caldeira","(5) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C), caldeira derivada"]
["","","","","","(6) - Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), derivação da caldeira","(6) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT=5 °C), caldeira derivada"]
["","","","","","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C), caldeira derivada"]
["","","","","","(8) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 45℃ (DT=5 °C), caldeira derivada"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","","1.80, 1.80"]
["","Nom.","","","kW","","7.40, 6.89"]
["","Máx.","","","kW","","10.0, 9.53"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","","kW","","2.50, 2.50"]
["","Nom.","","","kW","","6.86, 5.36"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","","1.66, 2.01"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","","2.01, 2.34"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","","A"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","","3.29"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","","4.28"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","","A++"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]