{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADY17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADY17","EKHBRD014ADY17","EKHBRD016ADY17"]
["Envolvente","Cor","","","","Cinzento metálico","Cinzento metálico","Cinzento metálico"]
["","Material","","","","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida","Folha de metal revestida"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","705","705","705"]
["","","","Largura","mm","600","600","600"]
["","","","Profundidade","mm","695","695","695"]
["Peso","Unidade","","","kg","147","147","147"]
["PED","Categoria","","","","Excluído do âmbito de PED devido a artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","Excluído do âmbito de PED devido a artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","Excluído do âmbito de PED devido a artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Carga","","","kg","2.60","2.60","2.60"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","59.0 (3)","60.0 (3)","60.0 (3)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","43.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","45.0 (4), 46.0 (5), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)","46.0 (5) (4), 46.0 (5) (4), 0.00 (6) (7), 0.00 (6) (7)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","25","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Y1","Y1","Y1"]
["","Fase","","","","3~","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","16","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Caudal de água nominal para Dt: 10°C","(1) - Caudal de água nominal para Dt: 10°C","(1) - Caudal de água nominal para Dt: 10°C"]
["","","","","","(2) - Caudal de água máximo para Dt 5°C","(2) - Caudal de água máximo para Dt 5°C","(2) - Caudal de água máximo para Dt 5°C"]
["","","","","","(3) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(3) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora.","(3) - O nível de pressão sonora é medido de acordo com ISO3744. O nível de potência sonora é calculado a partir do nível de pressão sonora."]
["","","","","","(4) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh","(4) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh","(4) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh"]
["","","","","","(5) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh","(5) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh","(5) - Os níveis sonoros são medidos a: EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; condições ambientes 7°CBs/6°CBh"]
["","","","","","(6) - O nível de som é válido em condição de campo livre porque é medido numa sala semi-anecóica. O valor medido nas condições de instalação reais será superior, devido ao ruído ambiente e ao reflexo sonoro.","(6) - O nível de som é válido em condição de campo livre porque é medido numa sala semi-anecóica. O valor medido nas condições de instalação reais será superior, devido ao ruído ambiente e ao reflexo sonoro.","(6) - O nível de som é válido em condição de campo livre porque é medido numa sala semi-anecóica. O valor medido nas condições de instalação reais será superior, devido ao ruído ambiente e ao reflexo sonoro."]
["","","","","","(7) - EW = temperatura da água de entrada - LW = temperatura da água de saída","(7) - EW = temperatura da água de entrada - LW = temperatura da água de saída","(7) - EW = temperatura da água de entrada - LW = temperatura da água de saída"]
["","","","","","(8) - Temperatura exterior, temperatura interior: 5°C~30°C","(8) - Temperatura exterior, temperatura interior: 5°C~30°C","(8) - Temperatura exterior, temperatura interior: 5°C~30°C"]
["","","","","","(9) - Para mais informações, consulte o esquema TW do intervalo de funcionamento. Em combinação EKHBRD*AC* + EMRQ* consulte o intervalo de funcionamento EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Para mais informações, consulte o esquema TW do intervalo de funcionamento. Em combinação EKHBRD*AC* + EMRQ* consulte o intervalo de funcionamento EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Para mais informações, consulte o esquema TW do intervalo de funcionamento. Em combinação EKHBRD*AC* + EMRQ* consulte o intervalo de funcionamento EMRQ* ! -> -15℃"]