{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":7,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-AV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E200AAV3","EKHH2E260AAV3"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento de água quente sanitária","","Unidade interior","dBA","53","53"]
["","","","Outdoor unit","dBA","52","52"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Classe de eficiência energética de aquecimento de água","","A+","A+"]
["","","","Definição da temperatura do termostato","°C","55","55"]
["","","","Perfil de carga declarado","","L","XL"]
["","Clima frio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","1,091","1,826"]
["","Clima quente","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","756","1,296"]
["","Clima médio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","835","1,323"]
["Água quente equivalente","Máx.","","","l","275","342"]
["Bomba de calor","Automatic defrost start","","","°C","-2","-2"]
["","Limite de funcionamento","Ambiente","Mín.","° CBs","-7","-7"]
["","","","Máx.","° CBs","38","38"]
["","Casing","","Material","","Tampa: Acabamento superior EPP","Tampa: Acabamento superior EPP"]
["","","","Cor","","White body / black top","White body / black top"]
["","Pressão do sistema","","Máx.","bar","7","7"]
["","Método de descongelamento","","","","Ativo com válvula de gás quente","Ativo com válvula de gás quente"]
["COP","","","","","2.94 (1), 3.30 (2)","3.10 (1), 3.60 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","1,430.0","1,430.0"]
["","Carga","","","kg","0.900","0.900"]
["","Type","","","","R-134a","R-134a"]
["Compressor","Tipo","","","","Rotary non-inverter","Rotary non-inverter"]
["Dimensões","Unidade","","Diâmetro","mm","650","650"]
["","","","Altura","mm","1,714","2,000"]
["Água quente sanitária","Saída","","Nom","kW","1.8","1.8"]
["Depósito","Instalação","","Ligação térmica solar possível","","Não","Não"]
["","Potência do elemento de aquecimento integrado","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Estrutura","","Material","","ABS em relevo","ABS em relevo"]
["","","","Cor","","Branco","Branco"]
["","Dimensões","Unidade","Altura","mm","1,210","1,500"]
["","Limite de funcionamento","Lado da água","Máx.","°C","56","56"]
["","","","Mín.","°C","10","10"]
["Peso","Unidade embalada","","","kg","103","115"]
["","Unidade","","Vazio","kg","83","95"]
["","","","Total","kg","282","349"]
["Local de instalação","","","","","Interior","Interior"]
["IP class","","","","","IP-X4","IP-X4"]
["Geral","Descrição do produto","","Bomba de calor ar-água","","Sim","Sim"]
["","Detalhes do fornecedor/fabricante","","Name and address","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Tempo de aquecimento","Máx.","","","hh:mm","08:17:00, 06:30:44","10:14:00, 07:56:46"]
["Bomba de calor","Fonte de alimentação","","Frequência","Hz","50","50"]
["","","","Corrente de funcionamento máxima","A","2","2"]
["","","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Tensão","V","230","230"]
["Depósito","Fonte de alimentação","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequência","Hz","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230"]
["Notas","","","","","(1) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 7°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C","(1) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 7°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C"]
["","","","","","(2) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 15°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C","(2) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 15°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C"]
["","","","","","(3) - Temperatura interior: 29°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 46°CBs, 24°CBh","(3) - Temperatura interior: 29°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 46°CBs, 24°CBh"]
["","","","","","(4) - Temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, 24°CBh","(4) - Temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, 24°CBh"]