{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":103,"n_cols":7,"rows_kept":103,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHH2E-AV33"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHH2E200AAV33","EKHH2E260AAV33"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento de água quente sanitária","","Unidade interior","dBA","","53"]
["","","","Outdoor unit","dBA","","52"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Classe de eficiência energética de aquecimento de água","","","A+"]
["","","","Definição da temperatura do termostato","°C","","55"]
["","","","Perfil de carga declarado","","","XL"]
["","Clima frio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","","1,826"]
["","Clima quente","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","","1,296"]
["","Clima médio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","","1,323"]
["Água quente equivalente","Máx.","","","l","","342"]
["Bomba de calor","Automatic defrost start","","","°C","","-2"]
["","Limite de funcionamento","Ambiente","Mín.","° CBs","","-7"]
["","","","Máx.","° CBs","","38"]
["","Casing","","Material","","","Tampa: Acabamento superior EPP"]
["","","","Cor","","","White body / black top"]
["","Pressão do sistema","","Máx.","bar","","7"]
["","Método de descongelamento","","","","","Ativo com válvula de gás quente"]
["COP","","","","","3.30 (2), 2.88 (1)","3.10 (1), 3.60 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","","1,430.0"]
["","Carga","","","kg","","0.900"]
["","Type","","","","","R-134a"]
["Compressor","Tipo","","","","","Rotary non-inverter"]
["Dimensões","Unidade","","Diâmetro","mm","","650"]
["","","","Altura","mm","","2,000"]
["Água quente sanitária","Saída","","Nom","kW","","1.8"]
["Depósito","Instalação","","Ligação térmica solar possível","","","Não"]
["","Potência do elemento de aquecimento integrado","","Nom.","kW","","1.5"]
["","Estrutura","","Material","","","ABS em relevo"]
["","","","Cor","","","Branco"]
["","Dimensões","Unidade","Altura","mm","","1,500"]
["","Limite de funcionamento","Lado da água","Máx.","°C","","56"]
["","","","Mín.","°C","","10"]
["Peso","Unidade embalada","","","kg","","115"]
["","Unidade","","Vazio","kg","","95"]
["","","","Total","kg","","349"]
["Local de instalação","","","","","","Interior"]
["IP class","","","","","","IP-X4"]
["Geral","Descrição do produto","","Bomba de calor ar-água","","","Sim"]
["","Detalhes do fornecedor/fabricante","","Name and address","","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Tempo de aquecimento","Máx.","","","hh:mm","","10:14:00, 07:56:46"]
["Bomba de calor","Fonte de alimentação","","Frequência","Hz","","50"]
["","","","Corrente de funcionamento máxima","A","","2"]
["","","","Fase","","","1P"]
["","","","Tensão","V","","230"]
["Depósito","Fonte de alimentação","","Fase","","","1P"]
["","","","Frequência","Hz","","50"]
["","","","Tensão","V","","230"]
["Notas","","","","","(1) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 7°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C","(1) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 7°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C"]
["","","","","","(2) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 15°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C","(2) - De acordo com EN16147-2011, temperatura de entrada 15°C, temperatura ambiente 20°C, entrada de água fria 10°C"]
["","","","","","","(3) - Temperatura interior: 29°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 46°CBs, 24°CBh"]
["","","","","","","(4) - Temperatura interior: 27°CBs, 19°CBh, temperatura exterior: 35°CBs, 24°CBh"]
["Tempo de aquecimento","Máx.","","","hh:mm","08:17:00, 06:30:44"]
["Água quente sanitária","Saída","","Nom","kW","1.8"]
["Água quente equivalente","Máx.","","","l","275"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1714"]
["","","","Diâmetro","mm","650"]
["Peso","Unidade","","Vazio","kg","83"]
["","","","Total","kg","282"]
["","Unidade embalada","","","kg","103"]
["Local de instalação","","","","","Interior"]
["Classe IP","","","","","IP-X4"]
["Compressor","Tipo","","","","Rotativo não inverter"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-134a"]
["","GWP","","","","1430.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.29"]
["","Carga","","","kg","0.900"]
["Bomba de calor","Estrutura","","Cor","","Corpo branco/parte superior preta"]
["","Envolvente","","Material","","Tampa: Acabamento superior EPP"]
["","Limite de funcionamento","Ambiente","Mín.","° CBs","-7"]
["","","","Máx.","° CBs","38"]
["","Método de descongelamento","","","","Ativo com válvula de gás quente"]
["","Início de descongelação automática","","","°C","-2"]
["","Pressão do sistema","","Máx.","bar","7"]
["Depósito","Limite de funcionamento","Lado da água","Máx.","°C","56"]
["","","","Mín.","°C","10"]
["","Potência do elemento de aquecimento integrado","","Nom.","kW","1.5"]
["","Estrutura","","Cor","","Branco"]
["","","","Material","","ABS em relevo"]
["","Dimensões","Unidade","Altura","mm","1210"]
["","Instalação","","Ligação térmica solar possível","","Não"]
["Geral","Descrição do produto","","Bomba de calor ar-água","","Sim"]
["","Detalhes do fornecedor/fabricante","","Nome e endereço","","ELIC - Via Pietro Zorutti 13/14, 33074 Fontanafredda ITALY"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L"]
["","","","Classe de eficiência energética de aquecimento de água","","A+"]
["","","","Definição da temperatura do termostato","°C","55"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento de água quente sanitária","","Unidade exterior","dBA","52"]
["","","","Unidade interior","dBA","53"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Clima médio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","835"]
["","Clima frio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","1091"]
["","Clima quente","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","756"]
["Gama de eficiência energética","","","","","A+ ~ F"]
["Bomba de calor","Fonte de alimentação","","Fase","","1P"]
["","","","Frequência","Hz","50"]
["","","","Tensão","V","230"]
["","","","Corrente de funcionamento máxima","A","2"]
["Depósito","Fonte de alimentação","","Fase","","1P"]
["","","","Frequência","Hz","50"]
["","","","Tensão","V","230"]