{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":77,"n_cols":7,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHLE-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Tempo de aquecimento","Máx.","","","hh:mm","07:16:00","09:44:00"]
["COP","","","","","4.32","4.32"]
["Água quente sanitária","Saída","","Nom","kW","1.6","1.6"]
["Água quente equivalente","Máx.","","","l","247","340"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1607","1892"]
["","","","Diâmetro","mm","628","628"]
["Peso","Unidade","","Vazio","kg","86","98"]
["Dimensões","Unidade","Altura","Incorporado na unidade interior","mm","1607","1892"]
["Peso","Unidade embalada","","","kg","97","110"]
["Local de instalação","","","","","Interior","Interior"]
["Classe IP","","","","","IP24","IP24"]
["Compressor","Tipo","","","","Rotativo","Rotativo"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["Bomba de calor","Nome","","","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","1,430.0","1,430.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","Carga","","","kg","1.00","1.00"]
["Bomba de calor","Capacidade de aquecimento","","","kW","0.37","0.37"]
["","Estrutura","","Cor","","Branco","Branco"]
["","Dimensões","Unidade","Altura","mm","1607","1892"]
["","","","Largura","mm","628","628"]
["","","","Profundidade","mm","628","628"]
["","Peso","","Unidade","kg","86","98"]
["","","","Unidade embalada","kg","97","110"]
["","Local de instalação","","","","Apenas interior","Apenas interior"]
["","Instalação","","Classe IP","","IP24","IP24"]
["","","","Distância da parede","mm","200","200"]
["","Compressor","","Tipo","","Rotativo","Rotativo"]
["","Limite de funcionamento","Ambiente","Mín.","° CBs","4","4"]
["","","","Máx.","° CBs","43","43"]
["","Nível de pressão sonora","","Nom.","dBA","52","52"]
["","","","Modo silencioso nocturno","dBA","52.0","52.0"]
["","Fluido frigorigéneo","","Tipo","","R-134a","R-134a"]
["","","","Bomba de calor-=-Fluido frigorigéneo-=-GWP","","1,430.00","1,430.00"]
["","","","Carga","tCO2Eq","1.43","1.43"]
["","","","Carga","kg","1.000","1.000"]
["","Método de descongelamento","","","","N/A","N/A"]
["","Início de descongelação automática","","","°C","N/A","N/A"]
["","Pressão do sistema","","Máx.","bar","7","7"]
["Depósito","Potência do elemento de aquecimento integrado","","Nom.","kW","1.5","1.5"]
["","Estrutura","","Cor","","Branco","Branco"]
["","","","Material","","Aço esmaltado","Aço esmaltado"]
["","Local de instalação","","","","Apenas interior","Apenas interior"]
["","Instalação","","Classe IP","","IP24","IP24"]
["","","","Ligação térmica solar possível","","Não","Não"]
["","","","Abertura de recirculação do depósito","","Não","Não"]
["Geral","Descrição do produto","","Bomba de calor ar-água","","Sim","Sim"]
["","","","Identificador de modelo","","EKHLE200CV3","EKHLE260CV3"]
["","Aquecedor suplementar","","Tipo de entrada de energia","","Eletricidade","Eletricidade"]
["","Detalhes do fornecedor/fabricante","","Nome ou marca comercial","","Daikin Europe N.V.","Daikin Europe N.V."]
["","LW(A) Nível da potência sonora (de acordo com EN14825)","","Interior","dBA","52.0","52.0"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL"]
["","","","Função para fixar o aquecimento de água durante as horas que não as de pico","","Sim","Sim"]
["","","","Classe de eficiência energética de aquecimento de água","","A+","A+"]
["","","","Definição da temperatura do termostato","°C","55","55"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento de água quente sanitária","","Unidade interior","dBA","52","52"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Clima médio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (consumo de eletricidade diário)","kWh","2.420","3.600"]
["","Clima frio","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (consumo de eletricidade diário)","kWh","2.420","3.600"]
["","Clima quente","","AEC (consumo de eletricidade anual)","kWh","883","1315"]
["","","","Qelec (consumo de eletricidade diário)","kWh","2.420","3.600"]
["Gama de eficiência energética","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]
["Bomba de calor","Fonte de alimentação","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequência","Hz","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230"]
["","","","Corrente de funcionamento máxima","A","8","8"]
["","","","Utilização no terreno recomendada","A","2","2"]
["Depósito","Fonte de alimentação","","Fase","","1P","1P"]
["","","","Frequência","Hz","50","50"]
["","","","Tensão","V","230","230"]