{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":6,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHWCB-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHWCB500BA"]
["Instalação_","","","","","Chão"]
["Envolvente","Colour","","","","Branco (RAL9016)/Cinzento escuro (RAL7011)"]
["","Material","","","","Polipropileno resistente ao impacto"]
["Dimensões","Unidade","Altura","Depósito","mm","1,660"]
["","","","Largura","mm","790"]
["","","","Profundidade","mm","790"]
["Peso","Unidade","","Vazio","kg","80"]
["","","","Total","kg","580"]
["Depósito","Volume de água","","","l","477"]
["","Material","","","","Polipropileno"]
["","Maximum water temperature","","","°C","85"]
["","Classe de eficiência energética","","","","B"]
["Permutador de calor","Água doméstica quente","","Quantidade","","1"]
["","","","Material de tubo","","Aço inoxidável (DIN 1.4404)"]
["","","","Volume da serpentina interna","l","25.8"]
["","","","Pressão de funcionamento","bar","6"]
["","","","Saída térmica específica média","W/K","2,580"]
["","Carregamento","","Quantidade","","1"]
["","","","Tube material","","Aço inoxidável (DIN 1,4404)"]
["","","","Volume da serpentina interna","l","9"]
["","","","Pressão de funcionamento","bar","3"]
["","","","Saída térmica específica média","W/K","1,030"]
["","Aquecimento solar auxiliar","","Quantidade","","1"]
["","","","Material de tubo","","Aço inoxidável (DIN 1.4404)"]
["","","","Volume da serpentina interna","l","4"]
["","","","Pressão de funcionamento","bar","3"]
["","","","Saída térmica específica média","W/K","350"]
["Notas","","","","","(1) - Perda de calor de acordo com EN12897"]
["","","","","","(2) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 50 °C"]
["","","","","","(3) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 60℃"]
["","","","","","(4) - TKW = 10 °C/TWW = 40 °C/TSP = 65℃"]
["","","","","","(5) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(6) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/8 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(7) - Para o volume de drenagem de 140 l -> 5820 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor"]
["","","","","","(8) - Para o volume de drenagem de 90 l -> 3660 Wh (banho)/16 kW, bomba de calor"]