{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHWET-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHWET90BAV3","EKHWET120BAV3"]
["Instalação_","","","","","Parede","Parede"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco + Preto","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Folha de metal, Acrilonitrila Butadieno Estireno","Folha de metal, Acrilonitrila Butadieno Estireno"]
["Dimensões","Unidade","Altura","Depósito","mm","1032","1283"]
["","","","Largura","mm","510","510"]
["","","","Profundidade","mm","570","570"]
["Peso","Unidade","","Vazio","kg","43","47"]
["Depósito","Volume de água","","","l","89","118"]
["","Material","","","","Aço revestido a esmalte acc. DIN4753TL2","Aço revestido a esmalte acc. DIN4753TL2"]
["","Temperatura máxima da água","","","°C","75.0","75.0"]
["","Classe de eficiência energética","","","","B","C"]
["Permutador de calor","Água doméstica quente","","Quantidade","","1","1"]
["","","","Material de tubo","","Alumínio","Alumínio"]
["","","","Pressão de funcionamento","bar","42","42"]
["Aquecedor de impulsionador","Capacidade","","","kW","1.2","1.2"]
["Gama de eficiência energética","","","","","A+ ~ F","A+ ~ F"]