{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKVDX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EKVDX32A2VEB","EKVDX50A2VEB","EKVDX80A2VEB","EKVDX100A2VEB"]
["Limites de funcionamento","À volta da unidade","","°CBs","10 °C~40 °CBs, 80% HR ou menos","10 °C~40 °CBs, 80% HR ou menos","10 °C~40 °CBs, 80% HR ou menos","10 °C~40 °CBs, 80% HR ou menos"]
["Peso","Unidade","","kg","19.0","23.4","30.1","37.7"]
["Fluido frigorigéneo","Controlo","","","Válvula de expansão accionada por motor","Válvula de expansão accionada por motor","Válvula de expansão accionada por motor","Válvula de expansão accionada por motor"]
["","GWP","","","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5","675.0, 2,087.5"]
["","Tipo","","","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A","R32/R410A"]
["Piping connections","Líquido","DE","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Gás","DE","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","","Tipo","","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação","Largura da ligação"]
["","Esgoto","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm","VP20 (I.D. 20/O.D. 26), altura de drenagem 625 mm"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","550","700","1,000","1,400"]
["","","Profundidade","mm","809","809","809","809"]
["","","Altura","mm","250","250","250","250"]
["Envolvente","Material","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","(1) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(1) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(1) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(1) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","(2) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(2) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(2) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados.","(2) - Limite de tensão: as unidades podem ser utilizadas em sistemas eléctricos em que a tensão fornecida ao terminal da unidade não está abaixo ou acima dos limites de intervalo indicados."]
["","","","","(3) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(3) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(3) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%.","(3) - A variação de intervalo de tensão permissível máxima entre fases é de 2%."]
["","","","","(4) - MCA representa a corrente máxima de entrada.","(4) - MCA representa a corrente máxima de entrada.","(4) - MCA representa a corrente máxima de entrada.","(4) - MCA representa a corrente máxima de entrada."]
["","","","","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA","(5) - Seleccione o tamanho do fio com base no valor de MCA"]