{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":7,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBX14A9W / EPSK12-14AW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBX14AF9W / EPSK12ARW1","EPBX14AF9W / EPSK14ARW1"]
["Indoor unit","","","","","EPBX14AF9W","EPBX14AF9W"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","10.2 (1)","10.2 (1)"]
["","Máx.","","","kW","11.99 (2)","13.34 (2)"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","9.37 (3), 6.74 (4)","11.3 (3), 6.74 (4)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Nom.","kW","1.86 (1)","1.86 (1)"]
["","","","Máx.","kW","3.51 (5)","3.98 (5)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.64 (3), 1.12 (4)","3.45 (3), 1.12 (4)"]
["COP","","","","","5.50 (1)","5.50 (1)"]
["EER","","","","","3.55 (3), 6.04 (4)","3.28 (3), 6.04 (4)"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","4.04","3.84"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","5.14","4.96"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(2) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]