{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":6,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPBX14A9W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPBX14AF9W"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco + Preto"]
["","Material","","","","Resina, folha de metal"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","840"]
["","","","Largura","mm","440"]
["","","","Profundidade","mm","390"]
["Peso","Unidade","","","kg","34.0"]
["Nível de potência sonora","Nom.","","","dBA","45.0 (3)"]
["Nível de pressão sonora","Nível de pressão sonora-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","31.0 (4)"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","Lado da água","Mín.","°C","0 (5)"]
["","","","Máx.","°C","0 (5)"]
["","Arrefecimento","Ambiente","Mín.","° CBs","0 (5)"]
["","","Lado da água","Mín.","°C","0 (5)"]
["","","","Máx.","°C","0 (5)"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","Consulte a nota 7"]
["","Fase","","","","1~/3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","230/400"]
["Aquecedor eléctrico","Alimentação eléctrica","","Nome","","9W"]
["","","","Fase","","1~ / 3~"]
["","","","Frequência","Hz","50"]
["","","","Tensão","V","230/400"]
["","Fusíveis recomendados","","","A","0.000 (8)"]
["Notas","","","","","(1) - A área de funcionamento é alargada a caudais mais baixos caso a unidade esteja a funcionar apenas com bomba de calor. (Não existente no arranque, sem funcionamento BHU, sem descongelamento)."]
["","","","","","(2) - Excluindo a água na unidade. Este volume mínimo de água é suficiente para a maioria das aplicações. Durante os processos cruciais, pode ser necessária água extra."]
["","","","","","(3) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C."]
["","","","","","(4) - Valor medido numa sala anecoica a 1 m da unidade. É um valor relativo, dependente da distância e acústica ambiente. O nível de pressão sonora referido é medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento e uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão a uma temperatura ambiente de 20 °C."]
["","","","","","(5) - Consulte o intervalo de funcionamento da unidade."]
["","","","","","(6) - Depende do modo de funcionamento, consulte o manual de instalação."]
["","","","","","(7) - A alimentação eléctrica da hydro box acima referida destina-se apenas ao aquecedor de reserva. A caixa de derivação e a bomba da caixa hidro são fornecidas através da unidade exterior. O depósito de água doméstica quente opcional dispõe de uma alimentação eléctrica em separado."]
["","","","","","(8) - Consulte o diagrama de cablagem e o manual de instalação para o fusível recomendado correto, consoante a alimentação elétrica e a ligação de rede"]