{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA14DAV37","EPRA16DAV37","EPRA18DAV37"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Largura","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Profundidade","mm","533","533","533"]
["Peso","Unidade","","","kg","146","146","146"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","10","10","10"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","43","43","43"]
["Limite de funcionamento","Água doméstica quente","","Mín.","° CBs","-28","-28","-28"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","35","35","35"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","56.0 (1)","56.0","59.0 (1)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","65.0 (2)","65.0","65.0 (2)"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","43.0 (3)","43.0","48.0 (3)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","52","52","52"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.84","2.84","2.84"]
["","Carga","","","kg","4.2","4.2","4.2"]
["Ligações de tubagens","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230","230"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","32","32","32"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Condição 2: arrefecimento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta Bs/Bh 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C)","(3) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta Bs/Bh 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C)","(3) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta Bs/Bh 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C)"]
["","","","","","(4) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C).","(4) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações. Condição: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)."]
["","","","","","(5) - Percentagem da capacidade de aquecimento a Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - Percentagem da capacidade de aquecimento a Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(5) - Percentagem da capacidade de aquecimento a Ta Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]