{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERGA-EVH"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERGA06EAV3H"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","740"]
["","","","Largura","mm","884"]
["","","","Profundidade","mm","388"]
["Peso","Unidade","","","kg","58.5"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","°CBs","10"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","°CBs","43"]
["Limite de funcionamento","Água doméstica quente","","Mín.","°CBs","-25"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária-=-Máx.-=-°CBs","°CBs","35"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","60 (1)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","62 (1)"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","47 (1)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","dBA","49 (1)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32"]
["","GWP","","","","675.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.01"]
["","Carga","","","kg","1.50"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6"]
["","Gás","","DE","mm","15.9"]
["Ligações de tubagens","Esgoto","","OD","mm","18"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0"]
["Ligações de tubagem","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V3"]
["","Fase","","","","1N~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50"]
["","Tensão","","","V","230"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","20"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Aquecimento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]