{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":7,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERLA-DW17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERLA16D2W17","ERLA16DAW17"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","870","870"]
["","","","Largura","mm","1,100","1,100"]
["","","","Profundidade","mm","460","460"]
["Peso","Unidade","","","kg","101","101"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","85.0","85.0"]
["","","Arrefecimento","Alto","m³/min","85","85"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Mín.-=-°CBs","° CBs","10","10"]
["","","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Arrefecimento-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","43","43"]
["Limite de funcionamento","Água doméstica quente","","Mín.","° CBs","-25","-25"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","25 (1), 35 (1)","25 (1), 35 (1)"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","62.0 (2)","62.0 (2)"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","48.0 (2)","48.0 (2)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","2.57","2.57"]
["","Carga","","","kg","3.8","3.8"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.5","9.5"]
["","Gás","","DE","mm","15.9","15.9"]
["Ligações de tubagens","Esgoto","","OD","mm","26","26"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30.0","30.0"]
["Ligações de tubagem","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás","Tubos de líquidos e gás"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","W1","W1"]
["","Fase","","","","3~","3~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","16","16"]
["Notas","","","","","(1) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento","(1) - Para mais informações, consulte o desenho dos limites de funcionamento"]
["","","","","","(2) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C.","(2) - Medido com uma queda de pressão de 10 kPa no sistema de aquecimento com uma condição de funcionamento da água de saída a 47-55 °C numa divisão com uma temperatura ambiente de 20 °C. Bs/Bh 7 °C/6 °C."]