{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ERSQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ERSQ011AAV1","ERSQ014AAV1","ERSQ016AAV1"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","","53"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","","","1"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","","","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","","4.5"]
["","Tipo","","","","","R-410A"]
["Limites de funcionamento","Aquecimento","","Max.","° CBh","","20"]
["","","","Min.","° CBh","","-20"]
["","Água doméstica quente","","Mín.","° CBs","","-20"]
["","","","Máx.","° CBs","","35"]
["Ligações de tubagens","Isolamento de calor","","","","","Tubos de líquidos e gás"]
["","Líquido","","DE","mm","","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","","15.9"]
["","Esgoto","","OD","mm","","26x3"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","","30"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","","69"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","","900"]
["","","","Profundidade","mm","","320"]
["","","","Altura","mm","","1,345"]
["Peso","Unidade","","","kg","","120"]
["Power supply","Phase","","","","","1~"]
["","Nome","","","","","V1"]
["","Frequência","","","Hz","","50"]
["","Tensão","","","V","","220-440"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","","25"]
["Notas","","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","(2) - Zmáx: Em conformidade com EN/IEC 61000-3-11, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys (impedância do sistema) ≤ Zmáx"]
["","","","","","","(3) - EN/IEC 61000-3-11: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com <= 75A nominais"]
["","","","","","","(4) - Valor Ssc mínimo (=Potência de curto-circuito): Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","","","(5) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","1345","","1345"]
["","","","Largura","mm","900","","900"]
["","","","Profundidade","mm","320","","320"]
["Peso","Unidade","","","kg","120","","120"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-20","","-20"]
["","","","Máx.","° CBh","20","","20"]
["","Água doméstica quente","","Mín.","° CBs","-20","","-20"]
["Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária","","Limites&nbsp;de&nbsp;funcionamento-=-Água quente sanitária-=-Máx.-=-°CBs","° CBs","35","","35"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","68","","71"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","52","","55"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","","R-410A"]
["","GWP","","","","2087.5","","2087.5"]
["","Carga","","","tCO2Eq","9.4","","9.4"]
["","Carga","","","kg","4.5","","4.5"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.52","","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","15.9","","15.9"]
["Ligações de tubagens","Esgoto","","OD","mm","26x3","","26x3"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","30","","30"]
["Ligações de tubagem","Isolamento de calor","","","","Tubos de líquidos e gás","","Tubos de líquidos e gás"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V1","","V1"]
["","Fase","","","","1~","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","","50"]
["","Tensão","","","V","220-440","","220-440"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","25","","25"]