{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETBH16E9W7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETBH16EF9W7 / EPRA14DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA14DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA16DBW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DAW17","ETBH16EF9W7 / EPRA18DBW17"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Máx.","","","kW","9.75","9.75","10.44","10.44","11.60","11.60"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","0.84","0.84","0.90","0.90","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Máx.","kW","2.17","2.17","2.32","2.32","2.58","2.58"]
["COP","","","","","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]
["","","","","","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(4) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade"]