{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSHB16E / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSHB16P30EF / EPRA14DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA14DAV37","ETSHB16P30EF / EPRA16DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA16DAV37","ETSHB16P30EF / EPRA18DAV37","ETSHB16P50EF / EPRA18DAV37"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","37.00","37.00","396.00","396.00","44.00","44.00"]
["","Nom.","","","kW","569","569","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Máx.","","","kW","1018.00","1018.00","1091.00","1091.00","1212.00","1212.00"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","88.00","88.00","95.00","95.00","105.00","105.00"]
["","","","Nom.","kW","122","122","18.0","18.0","18.0","18.0"]
["","","","Máx.","kW","209.00","209.00","224.00","224.00","249.00","249.00"]
["COP","","","","","467.00","467.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(3) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]