{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSX16E / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSX16P30EF / EPRA14DAV3","ETSX16P50EF / EPRA14DAV3","ETSX16P30EF / EPRA16DAV3","ETSX16P50EF / EPRA16DAV3","ETSX16P30EF / EPRA18DAV3","ETSX16P50EF / EPRA18DAV3"]
["Indoor unit","","","","","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF","ETSX16P30EF","ETSX16P50EF"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.70","3.70","3.96","3.96","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.69","5.69","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Máx.","","","kW","10.18","10.18","10.91","10.91","12.12","12.12"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","0.88","0.88","0.95","0.95","1.05","1.05"]
["","","","Nom.","kW","1.22","1.22","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Máx.","kW","2.09","2.09","2.24","2.24","2.49","2.49"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["COP","","","","","4.67","4.67","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]