{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSXB16E / EPRA014-018DV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSXB16P30EF / EPRA14DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA14DAV3","ETSXB16P30EF / EPRA16DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA16DAV3","ETSXB16P30EF / EPRA18DAV3","ETSXB16P50EF / EPRA18DAV3"]
["Indoor unit","","","","","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF","ETSXB16P30EF","ETSXB16P50EF"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Máx.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Máx.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62","3.62"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57","4.57"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]