{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":29,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W7 / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA14DAW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA14DAW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA14DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA14DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA14DBW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA14DBW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA14DBW17","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA14DBW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA16DAW17","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA16DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA16DAW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA16DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA16DBW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA16DBW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA16DBW17","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA16DBW17","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA18DAW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA18DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA18DAW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA18DAW17","ETVX16S23EA9W7 / EPRA18DBW17","ETVX16S18EA9W7 / EPRA18DBW17","ETVX16S18EJ9W7 / EPRA18DBW17","ETVX16S23EJ9W7 / EPRA18DBW17"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.70","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","3.96","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40","4.40"]
["","Nom.","","","kW","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","5.90","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00","9.00"]
["","Máx.","","","kW","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","9.75","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","10.44","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60","11.60"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","10.6, 6.90","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","11.5, 7.88","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86","12.5, 8.86"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.84","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","0.90","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00","1.00"]
["","","","Nom.","kW","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.23","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80","1.80"]
["","","","Máx.","kW","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.17","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.32","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58","2.58"]
["","Arrefecimento","","Nom.","kW","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.55, 2.56","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","2.80, 2.93","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31","3.05, 3.31"]
["Potência absorvida","Água quente sanitária de 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.85","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.57","2.85","2.57","2.85","2.85","2.57","2.85","2.57","2.57","2.85","2.85","2.57","2.85","2.57","2.85","2.57","2.57","2.85"]
["Tempo de aquecimento de 10°C a 50°C","hr","","","","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C"]
["COP","","","","","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","4.79","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00"]
["EER","","","","","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.13, 2.70","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.11, 2.69","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68","4.09, 2.68"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","XL","L","L","XL","XL","L","L","XL","L","XL","XL","L","XL","L","L","XL","XL","L","XL","L","XL","L","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]
["","","","","","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147."]
["","","","","","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade"]