{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E6V / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S18EA6V / EPRA14DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA14DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA16DAW1","ETVZ16S18EA6V / EPRA16DAW1","ETVZ16S18EA6V / EPRA18DAW1","ETVZ16S23EA6V / EPRA18DAW1"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","XL","L","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A","A","A","A","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Eficiência sazonal de aquecimento de espaços)","%","140","140","140","140","140","140"]
["","","","SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["Heat up time from 10°C to 50°C","hr","","","","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h02min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","5.90 (2)","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Mín.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Máx.","","","kW","9.75 (1)","9.75 (1)","10.44 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)","11.60 (1)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Máx.","kW","2.17 (5)","2.17 (5)","2.32 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Mín.","kW","0.84 (5)","0.84 (5)","0.90 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Água quente sanitária de 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]
["","","","","","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147."]
["","","","","","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade"]