{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":17,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVZ16E9W7 / EPRA14-18DV7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA14DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA16DAV37","ETVZ16S18EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S23EJ9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S18EA9W7 / EPRA18DAV37","ETVZ16S23EA9W7 / EPRA18DAV37"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","","kW","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.70 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","5.69 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Máx.","","","kW","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.18 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","10.91 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)","12.12 (1)"]
["Potência nominal","Aquecimento","","Mín.","kW","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.88 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","0.95 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)","1.05 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.22 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Máx.","kW","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.09 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.24 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)","2.49 (5)"]
["Potência absorvida","Água quente sanitária de 10°C a 50°C","","Nom.","kWh","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)","2.57 (6)","2.85 (6)"]
["Tempo de aquecimento de 10°C a 50°C","hr","","","","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C","9 h e 20 min à temperatura ambiente de 7°C","1 h e 13 min à temperatura ambiente de 7 °C"]
["COP","","","","","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","4.67 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Aquecimento de água quente sanitária","Geral","","Perfil de carga declarado","","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL","L","XL"]
["","Clima médio","","Classe de eficiência energética para aquecimento de água","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Aquecimento de espaços","Clima médio, saída da água 55 °C","Geral","SCOP","","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58","3.58"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Clima médio, saída da água 35 °C","Geral","SCOP","","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51","4.51"]
["","","","Classe de efic. sazonal de aquecimento de espaços","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Gama de eficiência energética","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C","(1) - Capacidade de acordo com a norma EN14511 e válida para o intervalo de água aquecida dT = 3~8 °C a Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Condição: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs","(3) - Arrefecimento: AE 23℃; AS 18℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs","(4) - Arrefecimento: AE 12℃; AS 7℃; condições ambiente: 35°CBs"]
["","","","","","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511","(5) - A entrada de potência é a potência total das unidades interiores e exteriores, includindo a bomba de circulação; de acordo com EN14511"]
["","","","","","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147.","(6) - Teste a Ta Bs/Bh 7°C/6°C. De acordo com EN 16147."]
["","","","","","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade","(7) - Bs/Bh 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (dT = 5 °C) com bomba a toda a velocidade"]