{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","735","735"]
["","","","Largura","mm","832","832"]
["","","","Profundidade","mm","307","307"]
["Peso","Unidade","","","kg","54","56"]
["Ventilador","Caudal de ar","Aquecimento","Alto","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Arrefecimento","Alto","m³/min","525","525"]
["Limite de funcionamento","Aquecimento","","Mín.","° CBh","-25","-25"]
["","","","Máx.","° CBh","25","25"]
["Nível de potência sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","61","62"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Nom.","dBA","48 (1)","49 (1)"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Carga","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Carga","","","kg","1.5","1.6"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gás","","DE","mm","159","159"]
["Ligações de tubagens","Esgoto","","OD","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Diferença de nível","IU - OU","Máx.","m","20.0","20.0"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230"]
["Palavra-passe","Fusíveis recomendados","","","A","16","20"]
["Notas","","","","","(1) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações.","(1) - O nível de pressão sonora é medido através de um microfone a uma determinada distância da unidade. É um valor relativo que depende da distância e do ambiente acústico. Consulte o esquema da gama sonora para mais informações."]
["","","","","","(2) - A corrente de arranque para ligar/desligar standard é >> corrente máxima de funcionamento","(2) - A corrente de arranque para ligar/desligar standard é >> corrente máxima de funcionamento"]
["","","","","","(3) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento","(3) - A corrente de arranque do compressor controlado por inverter Daikin Altherma é sempre <= corrente máxima de funcionamento"]