{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":37,"n_cols":23,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWLD-I-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWLD320I-SS","EWLD400I-SS","EWLD420I-SS","EWLD500I-SS","EWLD600I-SS","EWLD650I-SS","EWLD750I-SS","EWLD800I-SS","EWLD850I-SS","EWLD900I-SS","EWLD950I-SS","EWLDC10I-SS","EWLDC11I-SS","EWLDC12I-SS","EWLDC13I-SS","EWLDC14I-SS","EWLDC15I-SS","EWLDC16I-SS","EWLDC17I-SS"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","75 (2)","76 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","78 (2)","79 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","81 (2)","80 (2)","80 (2)","81 (2)","81 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)","83 (2)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","Nom.","dBA","94","97","97","97","97","97","98","99","100","100","100","100","100","101","101","103","103","103","103"]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","Quantidade","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["","Carga","","kg","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Type","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Compressor","Tipo","","","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso","Compressores de mono parafuso"]
["","Quantidade_","","","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3","3"]
["Dimensões","Unidade","Width","mm","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","1,464","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135","2,135"]
["","","Depth","mm","3,114","3,114","3,114","3,114","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,391","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426","4,426"]
["","","Altura","mm","1,899","1,899","1,899","1,899","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,325","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415","2,415"]
["Controlo da capacidade","Capacidade mínima","","%","25.0","25.0","25.0","25.0","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3","8.3"]
["","Método","","","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua","Variação contínua"]
["Peso","Peso em funcionamento","","kg","2,054","2,054","2,052","2,056","3,602","3,602","3,603","3,604","3,605","3,645","3,645","5,667","5,671","5,671","5,677","5,680","5,680","5,680","5,680"]
["","Unidade","","kg","1,861","1,861","1,869","1,884","3,331","3,339","3,347","3,356","3,364","3,412","3,412","5,146","5,167","5,167","5,188","5,208","5,208","5,208","5,208"]
["Permutador de calor da água - evaporador","Tipo","","","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única","Estrutura e tubo de passagem única"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","315 (1)","374 (1)","437 (1)","509 (1)","607 (1)","670 (1)","740 (1)","802 (1)","865 (1)","935 (1)","975 (1)","1,029 (1)","1,097 (1)","1,144 (1)","1,210 (1)","1,278 (1)","1,330 (1)","1,381 (1)","1,433 (1)"]
["EER","","","","3.93 (1)","3.89 (1)","3.88 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.82 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.86 (1)","3.81 (1)","3.69 (1)","3.64 (1)","3.83 (1)","3.79 (1)","3.80 (1)","3.80 (1)","3.74 (1)","3.68 (1)","3.63 (1)"]
["Piping connections","Ligação do tubo de descarga","","mm","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","80.3 (1)","96.0 (1)","113 (1)","134 (1)","160 (1)","175 (1)","192 (1)","208 (1)","224 (1)","246 (1)","264 (1)","283 (1)","286 (1)","302 (1)","318 (1)","336 (1)","356 (1)","375 (1)","395 (1)"]
["Power supply","Fase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga.","(1) - Arrefecimento: temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45°C, unidade com funcionamento em plena carga."]
["","","","","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744.","(2) - Os dados do nível sonoro são medidos a temp. da água de entrada do evaporador 12,0°C; temp. da água de saída do evaporador 7,0°C; temperatura de condensação 45 °C; funcionamento em carga total; norma: ISO3744."]
["","","","","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água","(3) - Fluido: Água"]
["","","","","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(4) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima","(5) - Corrente máxima de arranque: corrente de arranque do compressor maior + corrente do outro compressor a 75% da carga máxima"]
["","","","","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor","(6) - O modo de arrefecimento de corrente nominal é baseada nas seguintes condições: evaporador 12/7°C; condensador 30/35°C; corrente do compressor"]
["","","","","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro","(7) - A corrente de funcionamento máxima é baseada na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro"]
["","","","","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(8) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1","(9) - Corrente máxima para medição dos fios: amperes em carga total do compressor x 1,1"]